|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa |
| Format oryginału | A3 |
| Format kopii | A3-A6 |
| Prędkość drukowania | 40 stron A4 / min. |
| Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600x600 dpi i 1200x1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | maks. 5 sek. |
| Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii |
| Pamięć RAM | min. 2 GB |
| Dysk HDD lub SSD | Min. 320 GB |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 9-calowy, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. |
| Dupleks | Automatyczny, obsługa papieru 60-160 g/m2 |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny-jednoprzebiegowy, taca podając na min. 200 ark. 80 g/m2 |
| Podajniki papieru | * podajnik o pojemności min. 2 x 500 ark. A5-A3 (80 g/m2), 60-160 g/m2 * podajnik o pojemności min. 2 x 500 ark. A5-A3 (80 g/m2), 60-250 g/m2 * taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-250 g/m2 |
| Odbiornik wydruków i kopii | Min. 2 tace odbiorcze o pojemności łącznej min. 300 arkuszy |
| Podstawa na kółkach | Urządzenie musi być wyposażone w podstawę na kółkach umożliwiającą jego łatwe przemieszczenie. |
| Emulacje | PCL 6, PostScript Level 3 |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T |
| Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| Prędkość skanowania | min. 80 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi) |
| Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF szyfrowany, PDF/A |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752)  **Bębny:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 500 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe, nieregenerowane i wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| Wymagania dodatkowe | Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta  Wymagane instruktaż z obsługi użytkownika min. 60 osób przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta lub przedstawiciela producenta  Uruchomienie i konfiguracja urządzenia na komputerach zamawiającego (druk, skan) min. 3 komputery  Czas reakcji na zgłoszenie awarii urządzenia maks 24h w dni robocze  Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące |
|  |